(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(2013-07-07 BZR 4022)-stable")

  (general
    (links 55)
    (no_connects 0)
    (area 45.669999 100.279999 152.450001 180.390001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 4)
    (tracks 200)
    (zones 0)
    (modules 39)
    (nets 44)
  )

  (page A3)
  (layers
    (15 Dessus.Cu signal)
    (0 Dessous.Cu signal)
    (16 Dessous.Adhes user)
    (17 Dessus.Adhes user)
    (18 Dessous.Pate user)
    (19 Dessus.Pate user)
    (20 Dessous.SilkS user)
    (21 Dessus.SilkS user)
    (22 Dessous.Masque user)
    (23 Dessus.Masque user)
    (24 Dessin.User user)
    (25 Cmts.User user)
    (26 Eco1.User user)
    (27 Eco2.User user)
    (28 Contours.Ci user)
  )

  (setup
    (last_trace_width 1.27)
    (user_trace_width 1.27)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.254)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.1)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.889)
    (via_min_drill 0.508)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.397 1.397)
    (pad_drill 0.8128)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 3178497)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotothertext true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )

  (net 0 "")
  (net 1 N-000001)
  (net 2 N-0000010)
  (net 3 N-0000011)
  (net 4 N-0000012)
  (net 5 N-0000013)
  (net 6 N-0000014)
  (net 7 N-0000015)
  (net 8 N-0000016)
  (net 9 N-0000017)
  (net 10 N-0000018)
  (net 11 N-0000019)
  (net 12 N-000002)
  (net 13 N-0000020)
  (net 14 N-0000021)
  (net 15 N-0000022)
  (net 16 N-0000023)
  (net 17 N-0000024)
  (net 18 N-0000025)
  (net 19 N-0000026)
  (net 20 N-0000027)
  (net 21 N-0000028)
  (net 22 N-0000029)
  (net 23 N-000003)
  (net 24 N-0000030)
  (net 25 N-0000032)
  (net 26 N-0000033)
  (net 27 N-0000034)
  (net 28 N-0000035)
  (net 29 N-0000036)
  (net 30 N-0000037)
  (net 31 N-0000038)
  (net 32 N-0000039)
  (net 33 N-000004)
  (net 34 N-0000040)
  (net 35 N-0000041)
  (net 36 N-0000042)
  (net 37 N-0000043)
  (net 38 N-0000044)
  (net 39 N-000005)
  (net 40 N-000006)
  (net 41 N-000007)
  (net 42 N-000008)
  (net 43 N-000009)

  (net_class Default "Ceci est la Netclass par défaut"
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net "")
    (add_net N-000001)
    (add_net N-0000010)
    (add_net N-0000011)
    (add_net N-0000012)
    (add_net N-0000013)
    (add_net N-0000014)
    (add_net N-0000015)
    (add_net N-0000016)
    (add_net N-0000017)
    (add_net N-0000018)
    (add_net N-0000019)
    (add_net N-000002)
    (add_net N-0000020)
    (add_net N-0000021)
    (add_net N-0000022)
    (add_net N-0000023)
    (add_net N-0000024)
    (add_net N-0000025)
    (add_net N-0000026)
    (add_net N-0000027)
    (add_net N-0000028)
    (add_net N-0000029)
    (add_net N-000003)
    (add_net N-0000030)
    (add_net N-0000032)
    (add_net N-0000033)
    (add_net N-0000034)
    (add_net N-0000035)
    (add_net N-0000036)
    (add_net N-0000037)
    (add_net N-0000038)
    (add_net N-0000039)
    (add_net N-000004)
    (add_net N-0000040)
    (add_net N-0000041)
    (add_net N-0000042)
    (add_net N-0000043)
    (add_net N-0000044)
    (add_net N-000005)
    (add_net N-000006)
    (add_net N-000007)
    (add_net N-000008)
    (add_net N-000009)
  )

  (module TO92 (layer Dessus.Cu) (tedit 56EA80A5) (tstamp 56E7ECBB)
    (at 132.08 162.56)
    (descr "Transistor TO92 brochage type BC237")
    (tags "TR TO92")
    (path /56E7DF57)
    (fp_text reference Q10 (at -1.27 3.81) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_text value BC550 (at -1.27 -5.08) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_line (start -1.27 2.54) (end 2.54 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 2.54 -1.27) (end 2.54 -2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 2.54 -2.54) (end 1.27 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 1.27 -3.81) (end -1.27 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -1.27 -3.81) (end -3.81 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -3.81 -1.27) (end -3.81 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -3.81 1.27) (end -2.54 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -2.54 2.54) (end -1.27 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (pad 1 thru_hole rect (at 1.27 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 42 N-000008)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 30 N-0000037)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 2 N-0000010)
    )
    (model discret/to98.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module TO92 (layer Dessus.Cu) (tedit 56EA80B7) (tstamp 56E7ECCA)
    (at 125.73 170.18)
    (descr "Transistor TO92 brochage type BC237")
    (tags "TR TO92")
    (path /56E7DF39)
    (fp_text reference Q8 (at -1.27 3.81) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_text value BC550 (at -1.27 -5.08) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_line (start -1.27 2.54) (end 2.54 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 2.54 -1.27) (end 2.54 -2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 2.54 -2.54) (end 1.27 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 1.27 -3.81) (end -1.27 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -1.27 -3.81) (end -3.81 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -3.81 -1.27) (end -3.81 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -3.81 1.27) (end -2.54 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -2.54 2.54) (end -1.27 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (pad 1 thru_hole rect (at 1.27 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 42 N-000008)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 35 N-0000041)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 43 N-000009)
    )
    (model discret/to98.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module TO92 (layer Dessus.Cu) (tedit 56EA809B) (tstamp 56E7ECD9)
    (at 134.62 153.67)
    (descr "Transistor TO92 brochage type BC237")
    (tags "TR TO92")
    (path /56E7DF2A)
    (fp_text reference Q12 (at -1.27 3.81) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_text value BC550 (at -1.27 -5.08) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_line (start -1.27 2.54) (end 2.54 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 2.54 -1.27) (end 2.54 -2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 2.54 -2.54) (end 1.27 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 1.27 -3.81) (end -1.27 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -1.27 -3.81) (end -3.81 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -3.81 -1.27) (end -3.81 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -3.81 1.27) (end -2.54 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -2.54 2.54) (end -1.27 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (pad 1 thru_hole rect (at 1.27 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 42 N-000008)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 34 N-0000040)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 38 N-0000044)
    )
    (model discret/to98.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module TO92 (layer Dessus.Cu) (tedit 56EA8096) (tstamp 56E7ECE8)
    (at 134.62 144.78)
    (descr "Transistor TO92 brochage type BC237")
    (tags "TR TO92")
    (path /56E7DF1B)
    (fp_text reference Q11 (at -1.27 3.81) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_text value BC550 (at -1.27 -5.08) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_line (start -1.27 2.54) (end 2.54 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 2.54 -1.27) (end 2.54 -2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 2.54 -2.54) (end 1.27 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 1.27 -3.81) (end -1.27 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -1.27 -3.81) (end -3.81 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -3.81 -1.27) (end -3.81 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -3.81 1.27) (end -2.54 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -2.54 2.54) (end -1.27 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (pad 1 thru_hole rect (at 1.27 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 42 N-000008)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 32 N-0000039)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 37 N-0000043)
    )
    (model discret/to98.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module TO92 (layer Dessus.Cu) (tedit 56EA808A) (tstamp 56E7ECF7)
    (at 134.62 135.89)
    (descr "Transistor TO92 brochage type BC237")
    (tags "TR TO92")
    (path /56E7DF0C)
    (fp_text reference Q9 (at -1.27 3.81) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_text value BC550 (at -1.27 -5.08) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_line (start -1.27 2.54) (end 2.54 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 2.54 -1.27) (end 2.54 -2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 2.54 -2.54) (end 1.27 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 1.27 -3.81) (end -1.27 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -1.27 -3.81) (end -3.81 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -3.81 -1.27) (end -3.81 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -3.81 1.27) (end -2.54 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -2.54 2.54) (end -1.27 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (pad 1 thru_hole rect (at 1.27 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 42 N-000008)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 24 N-0000030)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 36 N-0000042)
    )
    (model discret/to98.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module TO92 (layer Dessus.Cu) (tedit 56EA8085) (tstamp 56E7ED06)
    (at 130.81 124.46 90)
    (descr "Transistor TO92 brochage type BC237")
    (tags "TR TO92")
    (path /56E7DEFD)
    (fp_text reference Q7 (at -1.27 3.81 90) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_text value BC550 (at -1.27 -5.08 90) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_line (start -1.27 2.54) (end 2.54 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 2.54 -1.27) (end 2.54 -2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 2.54 -2.54) (end 1.27 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 1.27 -3.81) (end -1.27 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -1.27 -3.81) (end -3.81 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -3.81 -1.27) (end -3.81 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -3.81 1.27) (end -2.54 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -2.54 2.54) (end -1.27 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (pad 1 thru_hole rect (at 1.27 -1.27 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 42 N-000008)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 -1.27 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 16 N-0000023)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 1.27 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 15 N-0000022)
    )
    (model discret/to98.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module TO92 (layer Dessus.Cu) (tedit 56EA80EB) (tstamp 56EA84EF)
    (at 67.31 127 180)
    (descr "Transistor TO92 brochage type BC237")
    (tags "TR TO92")
    (path /56E7DEEE)
    (fp_text reference Q6 (at -1.27 3.81 180) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_text value BC550 (at -1.27 -5.08 180) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_line (start -1.27 2.54) (end 2.54 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 2.54 -1.27) (end 2.54 -2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 2.54 -2.54) (end 1.27 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 1.27 -3.81) (end -1.27 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -1.27 -3.81) (end -3.81 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -3.81 -1.27) (end -3.81 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -3.81 1.27) (end -2.54 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -2.54 2.54) (end -1.27 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (pad 1 thru_hole rect (at 1.27 -1.27 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 42 N-000008)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 -1.27 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 3 N-0000011)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 1.27 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 12 N-000002)
    )
    (model discret/to98.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module TO92 (layer Dessus.Cu) (tedit 56EA80E5) (tstamp 56EA84C3)
    (at 64.77 137.16 180)
    (descr "Transistor TO92 brochage type BC237")
    (tags "TR TO92")
    (path /56E7DEDF)
    (fp_text reference Q4 (at -1.27 3.81 180) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_text value BC550 (at -1.27 -5.08 180) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_line (start -1.27 2.54) (end 2.54 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 2.54 -1.27) (end 2.54 -2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 2.54 -2.54) (end 1.27 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 1.27 -3.81) (end -1.27 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -1.27 -3.81) (end -3.81 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -3.81 -1.27) (end -3.81 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -3.81 1.27) (end -2.54 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -2.54 2.54) (end -1.27 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (pad 1 thru_hole rect (at 1.27 -1.27 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 42 N-000008)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 -1.27 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 41 N-000007)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 1.27 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 23 N-000003)
    )
    (model discret/to98.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module TO92 (layer Dessus.Cu) (tedit 56EA80DF) (tstamp 56E7ED33)
    (at 64.77 147.32 270)
    (descr "Transistor TO92 brochage type BC237")
    (tags "TR TO92")
    (path /56E7DED0)
    (fp_text reference Q2 (at -1.27 3.81 270) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_text value BC550 (at -1.27 -5.08 270) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_line (start -1.27 2.54) (end 2.54 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 2.54 -1.27) (end 2.54 -2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 2.54 -2.54) (end 1.27 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 1.27 -3.81) (end -1.27 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -1.27 -3.81) (end -3.81 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -3.81 -1.27) (end -3.81 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -3.81 1.27) (end -2.54 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -2.54 2.54) (end -1.27 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (pad 1 thru_hole rect (at 1.27 -1.27 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 42 N-000008)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 -1.27 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 4 N-0000012)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 1.27 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 33 N-000004)
    )
    (model discret/to98.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module TO92 (layer Dessus.Cu) (tedit 56EA80C5) (tstamp 56E7ED42)
    (at 76.2 171.45 270)
    (descr "Transistor TO92 brochage type BC237")
    (tags "TR TO92")
    (path /56E7DEC1)
    (fp_text reference Q5 (at -1.27 3.81 270) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_text value BC550 (at -1.27 -5.08 270) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_line (start -1.27 2.54) (end 2.54 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 2.54 -1.27) (end 2.54 -2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 2.54 -2.54) (end 1.27 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 1.27 -3.81) (end -1.27 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -1.27 -3.81) (end -3.81 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -3.81 -1.27) (end -3.81 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -3.81 1.27) (end -2.54 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -2.54 2.54) (end -1.27 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (pad 1 thru_hole rect (at 1.27 -1.27 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 42 N-000008)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 -1.27 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 7 N-0000015)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 1.27 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 40 N-000006)
    )
    (model discret/to98.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module TO92 (layer Dessus.Cu) (tedit 56EA80CF) (tstamp 56E7ED51)
    (at 69.85 165.1 270)
    (descr "Transistor TO92 brochage type BC237")
    (tags "TR TO92")
    (path /56E7DEB2)
    (fp_text reference Q3 (at -1.27 3.81 270) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_text value BC550 (at -1.27 -5.08 270) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_line (start -1.27 2.54) (end 2.54 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 2.54 -1.27) (end 2.54 -2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 2.54 -2.54) (end 1.27 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 1.27 -3.81) (end -1.27 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -1.27 -3.81) (end -3.81 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -3.81 -1.27) (end -3.81 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -3.81 1.27) (end -2.54 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -2.54 2.54) (end -1.27 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (pad 1 thru_hole rect (at 1.27 -1.27 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 42 N-000008)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 -1.27 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 6 N-0000014)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 1.27 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 39 N-000005)
    )
    (model discret/to98.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module TO92 (layer Dessus.Cu) (tedit 56EA80D8) (tstamp 56E7ED60)
    (at 66.04 156.21 270)
    (descr "Transistor TO92 brochage type BC237")
    (tags "TR TO92")
    (path /56E7DEA3)
    (fp_text reference Q1 (at -1.27 3.81 270) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_text value BC550 (at -1.27 -5.08 270) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_line (start -1.27 2.54) (end 2.54 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 2.54 -1.27) (end 2.54 -2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 2.54 -2.54) (end 1.27 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 1.27 -3.81) (end -1.27 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -1.27 -3.81) (end -3.81 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -3.81 -1.27) (end -3.81 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -3.81 1.27) (end -2.54 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -2.54 2.54) (end -1.27 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (pad 1 thru_hole rect (at 1.27 -1.27 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 42 N-000008)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 -1.27 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 5 N-0000013)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 1.27 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 1 N-000001)
    )
    (model discret/to98.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module bornier5 (layer Dessus.Cu) (tedit 4718A77C) (tstamp 56E7EE4E)
    (at 99.06 110.49 180)
    (descr "Bornier d'alimentation 4 pins")
    (tags DEV)
    (path /56E7E58B)
    (fp_text reference P7 (at 0 -5.08 180) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 2.032 2.032) (thickness 0.254)))
    )
    (fp_text value CONN_5 (at 0 5.08 180) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 2.032 2.032) (thickness 0.254)))
    )
    (fp_line (start -12.7 3.81) (end 12.7 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -12.7 2.54) (end 12.7 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -12.7 -3.81) (end 12.7 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 12.7 -3.81) (end 12.7 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -12.7 -3.81) (end -12.7 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (pad 2 thru_hole circle (at -5.08 0 180) (size 3.81 3.81) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 11 N-0000019)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 0 0 180) (size 3.81 3.81) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 13 N-0000020)
    )
    (pad 1 thru_hole rect (at -10.16 0 180) (size 3.81 3.81) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 8 N-0000016)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at 5.08 0 180) (size 3.81 3.81) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 10 N-0000018)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at 10.16 0 180) (size 3.81 3.81) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 14 N-0000021)
    )
    (model device/bornier_5.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module bornier2 (layer Dessus.Cu) (tedit 3EC0ED69) (tstamp 56E7EEDD)
    (at 99.06 167.64 180)
    (descr "Bornier d'alimentation 2 pins")
    (tags DEV)
    (path /56E7E816)
    (fp_text reference P8 (at 0 -5.08 180) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_text value CONN_2 (at 0 5.08 180) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_line (start 5.08 2.54) (end -5.08 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 5.08 3.81) (end 5.08 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 5.08 -3.81) (end -5.08 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.08 -3.81) (end -5.08 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.08 3.81) (end 5.08 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 180) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 42 N-000008)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 180) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 9 N-0000017)
    )
    (model device/bornier_2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module R5 (layer Dessus.Cu) (tedit 56EA7984) (tstamp 56E7ED70)
    (at 120.65 135.89)
    (descr "Resistance 5 pas")
    (tags R)
    (path /56E7DCCC)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R7 (at 0 0) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_text value 5k6 (at 0 0) (layer Dessus.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_line (start -6.35 0) (end -5.334 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 6.35 0) (end 5.334 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 5.334 -1.27) (end 5.334 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 5.334 1.27) (end -5.334 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 1.27) (end -5.334 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 -1.27) (end 5.334 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 -0.762) (end -4.826 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (pad 1 thru_hole circle (at -6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 18 N-0000025)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 16 N-0000023)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module R5 (layer Dessus.Cu) (tedit 56EA797E) (tstamp 56E7ED80)
    (at 118.11 146.05)
    (descr "Resistance 5 pas")
    (tags R)
    (path /56E7DCBD)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R9 (at 0 0) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_text value 5k6 (at 0 0) (layer Dessus.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_line (start -6.35 0) (end -5.334 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 6.35 0) (end 5.334 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 5.334 -1.27) (end 5.334 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 5.334 1.27) (end -5.334 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 1.27) (end -5.334 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 -1.27) (end 5.334 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 -0.762) (end -4.826 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (pad 1 thru_hole circle (at -6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 19 N-0000026)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 32 N-0000039)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module R5 (layer Dessus.Cu) (tedit 200000) (tstamp 56E7ED90)
    (at 116.84 151.13)
    (descr "Resistance 5 pas")
    (tags R)
    (path /56E7DCAE)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R10 (at 0 0) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_text value 5k6 (at 0 0) (layer Dessus.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_line (start -6.35 0) (end -5.334 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 6.35 0) (end 5.334 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 5.334 -1.27) (end 5.334 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 5.334 1.27) (end -5.334 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 1.27) (end -5.334 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 -1.27) (end 5.334 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 -0.762) (end -4.826 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (pad 1 thru_hole circle (at -6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 20 N-0000027)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 34 N-0000040)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module R5 (layer Dessus.Cu) (tedit 200000) (tstamp 56EA8489)
    (at 82.55 156.21)
    (descr "Resistance 5 pas")
    (tags R)
    (path /56E7DC9F)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R5 (at 0 0) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_text value 5k6 (at 0 0) (layer Dessus.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_line (start -6.35 0) (end -5.334 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 6.35 0) (end 5.334 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 5.334 -1.27) (end 5.334 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 5.334 1.27) (end -5.334 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 1.27) (end -5.334 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 -1.27) (end 5.334 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 -0.762) (end -4.826 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (pad 1 thru_hole circle (at -6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 6 N-0000014)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 17 N-0000024)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module R5 (layer Dessus.Cu) (tedit 200000) (tstamp 56EA8497)
    (at 81.28 151.13)
    (descr "Resistance 5 pas")
    (tags R)
    (path /56E7DC90)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R4 (at 0 0) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_text value 5k6 (at 0 0) (layer Dessus.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_line (start -6.35 0) (end -5.334 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 6.35 0) (end 5.334 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 5.334 -1.27) (end 5.334 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 5.334 1.27) (end -5.334 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 1.27) (end -5.334 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 -1.27) (end 5.334 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 -0.762) (end -4.826 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (pad 1 thru_hole circle (at -6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 5 N-0000013)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 21 N-0000028)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module R5 (layer Dessus.Cu) (tedit 200000) (tstamp 56EA84DF)
    (at 77.47 135.89)
    (descr "Resistance 5 pas")
    (tags R)
    (path /56E7DC81)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R1 (at 0 0) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_text value 5k6 (at 0 0) (layer Dessus.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_line (start -6.35 0) (end -5.334 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 6.35 0) (end 5.334 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 5.334 -1.27) (end 5.334 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 5.334 1.27) (end -5.334 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 1.27) (end -5.334 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 -1.27) (end 5.334 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 -0.762) (end -4.826 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (pad 1 thru_hole circle (at -6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 3 N-0000011)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 22 N-0000029)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module R5 (layer Dessus.Cu) (tedit 200000) (tstamp 56E7EDD0)
    (at 119.38 140.97)
    (descr "Resistance 5 pas")
    (tags R)
    (path /56E7DC72)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R8 (at 0 0) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_text value 5k6 (at 0 0) (layer Dessus.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_line (start -6.35 0) (end -5.334 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 6.35 0) (end 5.334 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 5.334 -1.27) (end 5.334 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 5.334 1.27) (end -5.334 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 1.27) (end -5.334 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 -1.27) (end 5.334 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 -0.762) (end -4.826 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (pad 1 thru_hole circle (at -6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 31 N-0000038)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 24 N-0000030)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module R5 (layer Dessus.Cu) (tedit 200000) (tstamp 56E7EDE0)
    (at 115.57 156.21)
    (descr "Resistance 5 pas")
    (tags R)
    (path /56E7DC63)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R11 (at 0 0) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_text value 5k6 (at 0 0) (layer Dessus.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_line (start -6.35 0) (end -5.334 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 6.35 0) (end 5.334 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 5.334 -1.27) (end 5.334 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 5.334 1.27) (end -5.334 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 1.27) (end -5.334 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 -1.27) (end 5.334 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 -0.762) (end -4.826 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (pad 1 thru_hole circle (at -6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 29 N-0000036)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 30 N-0000037)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module R5 (layer Dessus.Cu) (tedit 200000) (tstamp 56E7EDF0)
    (at 114.3 161.29)
    (descr "Resistance 5 pas")
    (tags R)
    (path /56E7DC54)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R12 (at 0 0) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_text value 5k6 (at 0 0) (layer Dessus.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_line (start -6.35 0) (end -5.334 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 6.35 0) (end 5.334 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 5.334 -1.27) (end 5.334 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 5.334 1.27) (end -5.334 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 1.27) (end -5.334 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 -1.27) (end 5.334 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 -0.762) (end -4.826 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (pad 1 thru_hole circle (at -6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 28 N-0000035)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 35 N-0000041)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module R5 (layer Dessus.Cu) (tedit 200000) (tstamp 56EA84D1)
    (at 80.01 140.97)
    (descr "Resistance 5 pas")
    (tags R)
    (path /56E7DC45)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R2 (at 0 0) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_text value 5k6 (at 0 0) (layer Dessus.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_line (start -6.35 0) (end -5.334 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 6.35 0) (end 5.334 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 5.334 -1.27) (end 5.334 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 5.334 1.27) (end -5.334 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 1.27) (end -5.334 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 -1.27) (end 5.334 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 -0.762) (end -4.826 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (pad 1 thru_hole circle (at -6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 41 N-000007)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 27 N-0000034)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module R5 (layer Dessus.Cu) (tedit 200000) (tstamp 56EA84A5)
    (at 82.55 146.05)
    (descr "Resistance 5 pas")
    (tags R)
    (path /56E7DC36)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R3 (at 0 0) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_text value 5k6 (at 0 0) (layer Dessus.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_line (start -6.35 0) (end -5.334 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 6.35 0) (end 5.334 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 5.334 -1.27) (end 5.334 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 5.334 1.27) (end -5.334 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 1.27) (end -5.334 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 -1.27) (end 5.334 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 -0.762) (end -4.826 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (pad 1 thru_hole circle (at -6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 4 N-0000012)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 26 N-0000033)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module R5 (layer Dessus.Cu) (tedit 200000) (tstamp 56EA847B)
    (at 83.82 161.29)
    (descr "Resistance 5 pas")
    (tags R)
    (path /56E7DC1D)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R6 (at 0 0) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_text value 5k6 (at 0 0) (layer Dessus.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_line (start -6.35 0) (end -5.334 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 6.35 0) (end 5.334 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 5.334 -1.27) (end 5.334 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 5.334 1.27) (end -5.334 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 1.27) (end -5.334 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 -1.27) (end 5.334 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.334 -0.762) (end -4.826 -1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
    (pad 1 thru_hole circle (at -6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 7 N-0000015)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 25 N-0000032)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Connecteur1perso (layer Dessus.Cu) (tedit 56E9251F) (tstamp 56EA7DFF)
    (at 143.51 120.65 90)
    (descr "Bornier d'alimentation 2 pins")
    (tags DEV)
    (path /56E7E024)
    (fp_text reference P10 (at -2.54 -5.08 90) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_text value CONN_1 (at -1.778 5.08 90) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_line (start 0 2.54) (end -5.08 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 -3.81) (end -5.08 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -5.08 -3.81) (end -5.08 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -5.08 3.81) (end 0 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 -3.81) (end 0 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 90) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 15 N-0000022)
    )
    (model device/bornier_2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Connecteur1perso (layer Dessus.Cu) (tedit 56E9251F) (tstamp 56E7EE64)
    (at 143.51 132.08 90)
    (descr "Bornier d'alimentation 2 pins")
    (tags DEV)
    (path /56E7E033)
    (fp_text reference P11 (at -2.54 -5.08 90) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_text value CONN_1 (at -1.778 5.08 90) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_line (start 0 2.54) (end -5.08 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 -3.81) (end -5.08 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -5.08 -3.81) (end -5.08 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -5.08 3.81) (end 0 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 -3.81) (end 0 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 90) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 36 N-0000042)
    )
    (model device/bornier_2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Connecteur1perso (layer Dessus.Cu) (tedit 56E9251F) (tstamp 56E7EE6F)
    (at 143.51 142.24 90)
    (descr "Bornier d'alimentation 2 pins")
    (tags DEV)
    (path /56E7E042)
    (fp_text reference P14 (at -2.54 -5.08 90) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_text value CONN_1 (at -1.778 5.08 90) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_line (start 0 2.54) (end -5.08 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 -3.81) (end -5.08 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -5.08 -3.81) (end -5.08 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -5.08 3.81) (end 0 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 -3.81) (end 0 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 90) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 37 N-0000043)
    )
    (model device/bornier_2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Connecteur1perso (layer Dessus.Cu) (tedit 56E9251F) (tstamp 56E7EE7A)
    (at 143.51 151.13 90)
    (descr "Bornier d'alimentation 2 pins")
    (tags DEV)
    (path /56E7E051)
    (fp_text reference P13 (at -2.54 -5.08 90) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_text value CONN_1 (at -1.778 5.08 90) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_line (start 0 2.54) (end -5.08 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 -3.81) (end -5.08 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -5.08 -3.81) (end -5.08 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -5.08 3.81) (end 0 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 -3.81) (end 0 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 90) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 38 N-0000044)
    )
    (model device/bornier_2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Connecteur1perso (layer Dessus.Cu) (tedit 56E9251F) (tstamp 56E7EE85)
    (at 143.51 161.29 90)
    (descr "Bornier d'alimentation 2 pins")
    (tags DEV)
    (path /56E7E060)
    (fp_text reference P12 (at -2.54 -5.08 90) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_text value CONN_1 (at -1.778 5.08 90) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_line (start 0 2.54) (end -5.08 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 -3.81) (end -5.08 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -5.08 -3.81) (end -5.08 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -5.08 3.81) (end 0 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 -3.81) (end 0 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 90) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 2 N-0000010)
    )
    (model device/bornier_2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Connecteur1perso (layer Dessus.Cu) (tedit 56E9251F) (tstamp 56EA7DF4)
    (at 143.51 170.18 90)
    (descr "Bornier d'alimentation 2 pins")
    (tags DEV)
    (path /56E7E06F)
    (fp_text reference P9 (at -2.54 -5.08 90) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_text value CONN_1 (at -1.778 5.08 90) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_line (start 0 2.54) (end -5.08 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 -3.81) (end -5.08 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -5.08 -3.81) (end -5.08 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -5.08 3.81) (end 0 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 -3.81) (end 0 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 90) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 43 N-000009)
    )
    (model device/bornier_2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Connecteur1perso (layer Dessus.Cu) (tedit 56E9251F) (tstamp 56E7EE9B)
    (at 54.61 129.54 270)
    (descr "Bornier d'alimentation 2 pins")
    (tags DEV)
    (path /56E7E07E)
    (fp_text reference P5 (at -2.54 -5.08 270) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_text value CONN_1 (at -1.778 5.08 270) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_line (start 0 2.54) (end -5.08 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 -3.81) (end -5.08 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -5.08 -3.81) (end -5.08 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -5.08 3.81) (end 0 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 -3.81) (end 0 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 270) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 12 N-000002)
    )
    (model device/bornier_2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Connecteur1perso (layer Dessus.Cu) (tedit 56E9251F) (tstamp 56E7EEA6)
    (at 54.61 139.7 270)
    (descr "Bornier d'alimentation 2 pins")
    (tags DEV)
    (path /56E7E08D)
    (fp_text reference P4 (at -2.54 -5.08 270) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_text value CONN_1 (at -1.778 5.08 270) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_line (start 0 2.54) (end -5.08 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 -3.81) (end -5.08 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -5.08 -3.81) (end -5.08 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -5.08 3.81) (end 0 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 -3.81) (end 0 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 270) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 23 N-000003)
    )
    (model device/bornier_2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Connecteur1perso (layer Dessus.Cu) (tedit 56E9251F) (tstamp 56E7EEB1)
    (at 54.61 149.86 270)
    (descr "Bornier d'alimentation 2 pins")
    (tags DEV)
    (path /56E7E09C)
    (fp_text reference P3 (at -2.54 -5.08 270) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_text value CONN_1 (at -1.778 5.08 270) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_line (start 0 2.54) (end -5.08 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 -3.81) (end -5.08 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -5.08 -3.81) (end -5.08 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -5.08 3.81) (end 0 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 -3.81) (end 0 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 270) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 33 N-000004)
    )
    (model device/bornier_2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Connecteur1perso (layer Dessus.Cu) (tedit 56E9251F) (tstamp 56E7EEBC)
    (at 54.61 158.75 270)
    (descr "Bornier d'alimentation 2 pins")
    (tags DEV)
    (path /56E7E0AB)
    (fp_text reference P1 (at -2.54 -5.08 270) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_text value CONN_1 (at -1.778 5.08 270) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_line (start 0 2.54) (end -5.08 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 -3.81) (end -5.08 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -5.08 -3.81) (end -5.08 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -5.08 3.81) (end 0 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 -3.81) (end 0 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 270) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 1 N-000001)
    )
    (model device/bornier_2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Connecteur1perso (layer Dessus.Cu) (tedit 56E9251F) (tstamp 56E7EEC7)
    (at 54.61 167.64 270)
    (descr "Bornier d'alimentation 2 pins")
    (tags DEV)
    (path /56E7E0BA)
    (fp_text reference P2 (at -2.54 -5.08 270) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_text value CONN_1 (at -1.778 5.08 270) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_line (start 0 2.54) (end -5.08 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 -3.81) (end -5.08 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -5.08 -3.81) (end -5.08 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -5.08 3.81) (end 0 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 -3.81) (end 0 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 270) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 39 N-000005)
    )
    (model device/bornier_2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Connecteur1perso (layer Dessus.Cu) (tedit 56E9251F) (tstamp 56E7EED2)
    (at 54.61 175.26 270)
    (descr "Bornier d'alimentation 2 pins")
    (tags DEV)
    (path /56E7E0C9)
    (fp_text reference P6 (at -2.54 -5.08 270) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_text value CONN_1 (at -1.778 5.08 270) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_line (start 0 2.54) (end -5.08 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 -3.81) (end -5.08 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -5.08 -3.81) (end -5.08 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -5.08 3.81) (end 0 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 -3.81) (end 0 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 270) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 40 N-000006)
    )
    (model device/bornier_2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module pin_array_10x2perso3 (layer Dessus.Cu) (tedit 56E92068) (tstamp 56E7EE40)
    (at 96.52 143.51 270)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 12 pins")
    (tags CONN)
    (path /56E7DBBE)
    (fp_text reference U1 (at -9.906 -3.048 270) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.27432)))
    )
    (fp_text value PIC16F690 (at 1.524 -2.794 270) (layer Dessus.SilkS)
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_line (start 10.16 -2.54) (end 10.16 -7.62) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 10.16 -7.62) (end -15.24 -7.62) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -15.24 -7.62) (end -15.24 -2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 10.16 2.54) (end 10.16 -2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -15.24 -2.54) (end -15.24 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -15.24 2.54) (end 10.16 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.15))
    (pad 1 thru_hole rect (at -13.97 1.27 270) (size 2.54 2.54) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 9 N-0000017)
    )
    (pad 20 thru_hole oval (at -13.9446 -6.2992 270) (size 1.524 2.54) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 42 N-000008)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at -11.43 1.27 270) (size 1.524 2.54) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 8 N-0000016)
    )
    (pad 19 thru_hole oval (at -11.4046 -6.2992 270) (size 1.524 2.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
    )
    (pad 3 thru_hole oval (at -8.89 1.27 270) (size 1.524 2.54) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 11 N-0000019)
    )
    (pad 18 thru_hole oval (at -8.8646 -6.2992 270) (size 1.524 2.54) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 10 N-0000018)
    )
    (pad 4 thru_hole oval (at -6.35 1.27 270) (size 1.524 2.54) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 13 N-0000020)
    )
    (pad 17 thru_hole oval (at -6.3246 -6.2992 270) (size 1.524 2.54) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 14 N-0000021)
    )
    (pad 5 thru_hole oval (at -3.81 1.27 270) (size 1.524 2.54) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 22 N-0000029)
    )
    (pad 16 thru_hole oval (at -3.7846 -6.2992 270) (size 1.524 2.54) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 18 N-0000025)
    )
    (pad 6 thru_hole oval (at -1.27 1.27 270) (size 1.524 2.54) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 27 N-0000034)
    )
    (pad 15 thru_hole oval (at -1.2446 -6.2992 270) (size 1.524 2.54) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 31 N-0000038)
    )
    (pad 7 thru_hole oval (at 1.27 1.27 270) (size 1.524 2.54) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 26 N-0000033)
    )
    (pad 14 thru_hole oval (at 1.2954 -6.2992 270) (size 1.524 2.54) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 19 N-0000026)
    )
    (pad 8 thru_hole oval (at 3.81 1.27 270) (size 1.524 2.54) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 21 N-0000028)
    )
    (pad 13 thru_hole oval (at 3.8354 -6.2992 270) (size 1.524 2.54) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 20 N-0000027)
    )
    (pad 9 thru_hole oval (at 6.35 1.27 270) (size 1.524 2.54) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 17 N-0000024)
    )
    (pad 12 thru_hole oval (at 6.35 -6.35 270) (size 1.524 2.54) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 29 N-0000036)
    )
    (pad 10 thru_hole oval (at 8.89 1.27 270) (size 1.524 2.54) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 25 N-0000032)
    )
    (pad 11 thru_hole oval (at 8.89 -6.35 270) (size 1.524 2.54) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
      (net 28 N-0000035)
    )
    (model pin_array/pins_array_12x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (gr_line (start 152.4 180.34) (end 152.4 100.33) (angle 90) (layer Contours.Ci) (width 0.1))
  (gr_line (start 45.72 180.34) (end 152.4 180.34) (angle 90) (layer Contours.Ci) (width 0.1))
  (gr_line (start 45.72 100.33) (end 45.72 180.34) (angle 90) (layer Contours.Ci) (width 0.1))
  (gr_line (start 152.4 100.33) (end 45.72 100.33) (angle 90) (layer Contours.Ci) (width 0.1))

  (segment (start 64.77 154.94) (end 59.69 154.94) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 1))
  (segment (start 58.42 156.21) (end 54.61 156.21) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 1) (tstamp 56EA85F3))
  (segment (start 59.69 154.94) (end 58.42 156.21) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 1) (tstamp 56EA85F2))
  (segment (start 130.81 163.83) (end 143.51 163.83) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 2))
  (segment (start 71.12 135.89) (end 71.12 130.81) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 3))
  (segment (start 71.12 130.81) (end 68.58 128.27) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 3) (tstamp 56EA85E1))
  (segment (start 76.2 146.05) (end 66.04 146.05) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 4))
  (segment (start 74.93 151.13) (end 71.12 151.13) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 5))
  (segment (start 71.12 151.13) (end 67.31 154.94) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 5) (tstamp 56EA85D9))
  (segment (start 76.2 156.21) (end 72.39 160.02) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 6))
  (segment (start 72.39 162.56) (end 71.12 163.83) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 6) (tstamp 56EA85E5))
  (segment (start 72.39 160.02) (end 72.39 162.56) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 6) (tstamp 56EA85E4))
  (segment (start 77.47 161.29) (end 77.47 170.18) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 7))
  (segment (start 95.25 132.08) (end 92.71 132.08) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 8))
  (segment (start 109.22 114.3) (end 109.22 110.49) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 8) (tstamp 56EA7EFC))
  (segment (start 99.06 124.46) (end 109.22 114.3) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 8) (tstamp 56EA7EFA))
  (segment (start 93.98 124.46) (end 99.06 124.46) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 8) (tstamp 56EA7EF9))
  (segment (start 91.44 127) (end 93.98 124.46) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 8) (tstamp 56EA7EF8))
  (segment (start 91.44 130.81) (end 91.44 127) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 8) (tstamp 56EA7EF7))
  (segment (start 92.71 132.08) (end 91.44 130.81) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 8) (tstamp 56EA7EF6))
  (segment (start 95.25 129.54) (end 96.52 129.54) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 9))
  (segment (start 97.79 166.37) (end 96.52 167.64) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 9) (tstamp 56EA7E91))
  (segment (start 97.79 130.81) (end 97.79 166.37) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 9) (tstamp 56EA7E90))
  (segment (start 96.52 129.54) (end 97.79 130.81) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 9) (tstamp 56EA7E8F))
  (segment (start 102.8192 134.6454) (end 104.1146 134.6454) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 10))
  (segment (start 93.98 107.95) (end 93.98 110.49) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 10) (tstamp 56EA7F21))
  (segment (start 96.52 105.41) (end 93.98 107.95) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 10) (tstamp 56EA7F20))
  (segment (start 113.03 105.41) (end 96.52 105.41) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 10) (tstamp 56EA7F1F))
  (segment (start 116.84 109.22) (end 113.03 105.41) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 10) (tstamp 56EA7F1E))
  (segment (start 116.84 121.92) (end 116.84 109.22) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 10) (tstamp 56EA7F1C))
  (segment (start 104.1146 134.6454) (end 116.84 121.92) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 10) (tstamp 56EA7F1B))
  (segment (start 95.25 134.62) (end 92.71 134.62) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 11))
  (segment (start 104.14 115.57) (end 104.14 110.49) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 11) (tstamp 56EA7F05))
  (segment (start 97.79 121.92) (end 104.14 115.57) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 11) (tstamp 56EA7F03))
  (segment (start 92.71 121.92) (end 97.79 121.92) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 11) (tstamp 56EA7F02))
  (segment (start 88.9 125.73) (end 92.71 121.92) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 11) (tstamp 56EA7F01))
  (segment (start 88.9 130.81) (end 88.9 125.73) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 11) (tstamp 56EA7F00))
  (segment (start 92.71 134.62) (end 88.9 130.81) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 11) (tstamp 56EA7EFF))
  (segment (start 68.58 125.73) (end 60.96 125.73) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 12))
  (segment (start 59.69 127) (end 54.61 127) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 12) (tstamp 56EA85FF))
  (segment (start 60.96 125.73) (end 59.69 127) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 12) (tstamp 56EA85FE))
  (segment (start 95.25 137.16) (end 90.17 137.16) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 13))
  (segment (start 99.06 113.03) (end 99.06 110.49) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 13) (tstamp 56EA7F0F))
  (segment (start 93.98 118.11) (end 99.06 113.03) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 13) (tstamp 56EA7F0E))
  (segment (start 92.71 118.11) (end 93.98 118.11) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 13) (tstamp 56EA7F0D))
  (segment (start 86.36 124.46) (end 92.71 118.11) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 13) (tstamp 56EA7F0B))
  (segment (start 86.36 133.35) (end 86.36 124.46) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 13) (tstamp 56EA7F0A))
  (segment (start 90.17 137.16) (end 86.36 133.35) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 13) (tstamp 56EA7F09))
  (segment (start 102.8192 137.1854) (end 105.3846 137.1854) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 14))
  (segment (start 88.9 105.41) (end 88.9 110.49) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 14) (tstamp 56EA7F18))
  (segment (start 91.44 102.87) (end 88.9 105.41) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 14) (tstamp 56EA7F17))
  (segment (start 116.84 102.87) (end 91.44 102.87) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 14) (tstamp 56EA7F16))
  (segment (start 120.65 106.68) (end 116.84 102.87) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 14) (tstamp 56EA7F15))
  (segment (start 120.65 121.92) (end 120.65 106.68) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 14) (tstamp 56EA7F13))
  (segment (start 105.3846 137.1854) (end 120.65 121.92) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 14) (tstamp 56EA7F12))
  (segment (start 132.08 125.73) (end 137.16 125.73) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 15))
  (segment (start 139.7 123.19) (end 143.51 123.19) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 15) (tstamp 56EA8616))
  (segment (start 137.16 125.73) (end 139.7 123.19) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 15) (tstamp 56EA8615))
  (segment (start 127 135.89) (end 127 129.54) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 16))
  (segment (start 129.54 127) (end 129.54 125.73) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 16) (tstamp 56EA7D7F))
  (segment (start 127 129.54) (end 129.54 127) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 16) (tstamp 56EA7D7E))
  (segment (start 88.9 156.21) (end 88.9 153.67) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 17))
  (segment (start 92.71 149.86) (end 95.25 149.86) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 17) (tstamp 56EA85D2))
  (segment (start 88.9 153.67) (end 92.71 149.86) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 17) (tstamp 56EA85D1))
  (segment (start 102.8192 139.7254) (end 106.6546 139.7254) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 18))
  (segment (start 110.49 135.89) (end 114.3 135.89) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 18) (tstamp 56EA7D3B))
  (segment (start 106.6546 139.7254) (end 110.49 135.89) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 18) (tstamp 56EA7D3A))
  (segment (start 102.8192 144.8054) (end 107.9246 144.8054) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 19))
  (segment (start 109.1692 146.05) (end 111.76 146.05) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 19) (tstamp 56EA7D43))
  (segment (start 107.9246 144.8054) (end 109.1692 146.05) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 19) (tstamp 56EA7D42))
  (segment (start 102.8192 147.3454) (end 106.6546 147.3454) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 20))
  (segment (start 110.4392 151.13) (end 110.49 151.13) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 20) (tstamp 56EA7D47))
  (segment (start 106.6546 147.3454) (end 110.4392 151.13) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 20) (tstamp 56EA7D46))
  (segment (start 87.63 151.13) (end 91.44 147.32) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 21))
  (segment (start 91.44 147.32) (end 95.25 147.32) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 21) (tstamp 56EA85CE))
  (segment (start 83.82 135.89) (end 85.09 135.89) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 22))
  (segment (start 88.9 139.7) (end 95.25 139.7) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 22) (tstamp 56EA85C8))
  (segment (start 85.09 135.89) (end 88.9 139.7) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 22) (tstamp 56EA85C7))
  (segment (start 66.04 135.89) (end 58.42 135.89) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 23))
  (segment (start 57.15 137.16) (end 54.61 137.16) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 23) (tstamp 56EA85FB))
  (segment (start 58.42 135.89) (end 57.15 137.16) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 23) (tstamp 56EA85FA))
  (segment (start 125.73 140.97) (end 128.27 140.97) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 24))
  (segment (start 132.08 134.62) (end 133.35 134.62) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 24) (tstamp 56EA7D85))
  (segment (start 129.54 137.16) (end 132.08 134.62) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 24) (tstamp 56EA7D84))
  (segment (start 129.54 139.7) (end 129.54 137.16) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 24) (tstamp 56EA7D83))
  (segment (start 128.27 140.97) (end 129.54 139.7) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 24) (tstamp 56EA7D82))
  (segment (start 90.17 161.29) (end 90.17 158.75) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 25))
  (segment (start 95.25 153.67) (end 95.25 152.4) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 25) (tstamp 56EA85D6))
  (segment (start 90.17 158.75) (end 95.25 153.67) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 25) (tstamp 56EA85D5))
  (segment (start 88.9 146.05) (end 90.17 144.78) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 26))
  (segment (start 90.17 144.78) (end 95.25 144.78) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 26) (tstamp 56EA85CB))
  (segment (start 86.36 140.97) (end 87.63 142.24) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 27))
  (segment (start 87.63 142.24) (end 95.25 142.24) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 27) (tstamp 56EA85C4))
  (segment (start 102.87 152.4) (end 102.87 153.67) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 28))
  (segment (start 107.95 158.75) (end 107.95 161.29) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 28) (tstamp 56EA7D4F))
  (segment (start 102.87 153.67) (end 107.95 158.75) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 28) (tstamp 56EA7D4E))
  (segment (start 102.87 149.86) (end 104.14 149.86) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 29))
  (segment (start 109.22 154.94) (end 109.22 156.21) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 29) (tstamp 56EA7D4B))
  (segment (start 104.14 149.86) (end 109.22 154.94) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 29) (tstamp 56EA7D4A))
  (segment (start 121.92 156.21) (end 125.73 156.21) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 30))
  (segment (start 125.73 156.21) (end 130.81 161.29) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 30) (tstamp 56EA7D91))
  (segment (start 102.8192 142.2654) (end 107.9246 142.2654) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 31))
  (segment (start 109.22 140.97) (end 113.03 140.97) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 31) (tstamp 56EA7D3F))
  (segment (start 107.9246 142.2654) (end 109.22 140.97) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 31) (tstamp 56EA7D3E))
  (segment (start 124.46 146.05) (end 127 146.05) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 32))
  (segment (start 129.54 143.51) (end 133.35 143.51) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 32) (tstamp 56EA7D8A))
  (segment (start 127 146.05) (end 129.54 143.51) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 32) (tstamp 56EA7D89))
  (segment (start 63.5 146.05) (end 60.96 146.05) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 33))
  (segment (start 59.69 147.32) (end 54.61 147.32) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 33) (tstamp 56EA85F7))
  (segment (start 60.96 146.05) (end 59.69 147.32) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 33) (tstamp 56EA85F6))
  (segment (start 123.19 151.13) (end 128.27 151.13) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 34))
  (segment (start 129.54 152.4) (end 133.35 152.4) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 34) (tstamp 56EA7D8E))
  (segment (start 128.27 151.13) (end 129.54 152.4) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 34) (tstamp 56EA7D8D))
  (segment (start 120.65 161.29) (end 120.65 163.83) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 35))
  (segment (start 124.46 167.64) (end 124.46 168.91) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 35) (tstamp 56EA7D95))
  (segment (start 120.65 163.83) (end 124.46 167.64) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 35) (tstamp 56EA7D94))
  (segment (start 133.35 137.16) (end 139.7 137.16) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 36))
  (segment (start 142.24 134.62) (end 143.51 134.62) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 36) (tstamp 56EA8612))
  (segment (start 139.7 137.16) (end 142.24 134.62) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 36) (tstamp 56EA8611))
  (segment (start 133.35 146.05) (end 138.43 146.05) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 37))
  (segment (start 142.24 144.78) (end 143.51 144.78) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 37) (tstamp 56EA8604))
  (segment (start 140.97 146.05) (end 142.24 144.78) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 37) (tstamp 56EA8603))
  (segment (start 138.43 146.05) (end 140.97 146.05) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 37) (tstamp 56EA8602))
  (segment (start 133.35 154.94) (end 140.97 154.94) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 38))
  (segment (start 142.24 153.67) (end 143.51 153.67) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 38) (tstamp 56EA8608))
  (segment (start 140.97 154.94) (end 142.24 153.67) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 38) (tstamp 56EA8607))
  (segment (start 68.58 163.83) (end 59.69 163.83) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 39))
  (segment (start 58.42 165.1) (end 54.61 165.1) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 39) (tstamp 56EA85EF))
  (segment (start 59.69 163.83) (end 58.42 165.1) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 39) (tstamp 56EA85EE))
  (segment (start 74.93 170.18) (end 62.23 170.18) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 40))
  (segment (start 59.69 172.72) (end 54.61 172.72) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 40) (tstamp 56EA85EB))
  (segment (start 62.23 170.18) (end 59.69 172.72) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 40) (tstamp 56EA85EA))
  (segment (start 73.66 140.97) (end 68.58 140.97) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 41))
  (segment (start 68.58 140.97) (end 66.04 138.43) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 41) (tstamp 56EA85DE))
  (segment (start 101.6 167.64) (end 110.49 176.53) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (status 400000))
  (segment (start 73.66 176.53) (end 110.49 176.53) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42))
  (segment (start 110.49 176.53) (end 133.35 176.53) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA8676))
  (segment (start 133.35 176.53) (end 134.62 177.8) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA8668))
  (segment (start 134.62 177.8) (end 147.32 177.8) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA8669))
  (segment (start 147.32 177.8) (end 149.86 175.26) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA866A))
  (segment (start 149.86 175.26) (end 149.86 167.64) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA866B))
  (segment (start 71.12 166.37) (end 60.96 166.37) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42))
  (segment (start 49.53 168.91) (end 48.26 170.18) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA8663))
  (segment (start 58.42 168.91) (end 49.53 168.91) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA8662))
  (segment (start 60.96 166.37) (end 58.42 168.91) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA8661))
  (segment (start 67.31 157.48) (end 64.77 157.48) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42))
  (segment (start 50.8 160.02) (end 48.26 162.56) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA865C))
  (segment (start 62.23 160.02) (end 50.8 160.02) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA865B))
  (segment (start 64.77 157.48) (end 62.23 160.02) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA865A))
  (segment (start 66.04 148.59) (end 64.77 148.59) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42))
  (segment (start 50.8 151.13) (end 48.26 153.67) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA8655))
  (segment (start 62.23 151.13) (end 50.8 151.13) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA8654))
  (segment (start 64.77 148.59) (end 62.23 151.13) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA8653))
  (segment (start 63.5 138.43) (end 60.96 140.97) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42))
  (segment (start 49.53 140.97) (end 48.26 142.24) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA864E))
  (segment (start 60.96 140.97) (end 49.53 140.97) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA864D))
  (segment (start 77.47 172.72) (end 73.66 176.53) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42))
  (segment (start 63.5 130.81) (end 66.04 128.27) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA864A))
  (segment (start 52.07 130.81) (end 63.5 130.81) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA8649))
  (segment (start 48.26 134.62) (end 52.07 130.81) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA8648))
  (segment (start 48.26 175.26) (end 48.26 170.18) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA8647))
  (segment (start 48.26 170.18) (end 48.26 162.56) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA8666))
  (segment (start 48.26 162.56) (end 48.26 153.67) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA865F))
  (segment (start 48.26 153.67) (end 48.26 142.24) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA8658))
  (segment (start 48.26 142.24) (end 48.26 134.62) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA8651))
  (segment (start 49.53 176.53) (end 48.26 175.26) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA8646))
  (segment (start 73.66 176.53) (end 49.53 176.53) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA8645))
  (segment (start 135.89 134.62) (end 135.89 132.08) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42))
  (segment (start 147.32 129.54) (end 149.86 127) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA8640))
  (segment (start 138.43 129.54) (end 147.32 129.54) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA863F))
  (segment (start 135.89 132.08) (end 138.43 129.54) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA863E))
  (segment (start 135.89 143.51) (end 139.7 139.7) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42))
  (segment (start 149.86 137.16) (end 149.86 138.43) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA8639))
  (segment (start 147.32 139.7) (end 149.86 137.16) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA8638))
  (segment (start 139.7 139.7) (end 147.32 139.7) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA8637))
  (segment (start 135.89 152.4) (end 138.43 149.86) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42))
  (segment (start 149.86 147.32) (end 149.86 148.59) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA8632))
  (segment (start 147.32 149.86) (end 149.86 147.32) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA8631))
  (segment (start 138.43 149.86) (end 147.32 149.86) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA8630))
  (segment (start 133.35 161.29) (end 135.89 158.75) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42))
  (segment (start 148.59 158.75) (end 149.86 157.48) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA862A))
  (segment (start 135.89 158.75) (end 148.59 158.75) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA8629))
  (segment (start 129.54 123.19) (end 129.54 119.38) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42))
  (segment (start 148.59 168.91) (end 127 168.91) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA8626))
  (segment (start 149.86 167.64) (end 148.59 168.91) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA8625))
  (segment (start 149.86 118.11) (end 149.86 127) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA8624))
  (segment (start 149.86 127) (end 149.86 138.43) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA8643))
  (segment (start 149.86 138.43) (end 149.86 148.59) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA863C))
  (segment (start 149.86 148.59) (end 149.86 157.48) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA8635))
  (segment (start 149.86 157.48) (end 149.86 167.64) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA862D))
  (segment (start 148.59 116.84) (end 149.86 118.11) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA8623))
  (segment (start 132.08 116.84) (end 148.59 116.84) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA8622))
  (segment (start 129.54 119.38) (end 132.08 116.84) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA8621))
  (segment (start 102.8192 129.5654) (end 101.5746 129.5654) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42))
  (segment (start 100.33 166.37) (end 101.6 167.64) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA7E96))
  (segment (start 100.33 130.81) (end 100.33 166.37) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA7E95))
  (segment (start 101.5746 129.5654) (end 100.33 130.81) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 42) (tstamp 56EA7E94))
  (segment (start 124.46 171.45) (end 137.16 171.45) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 43))
  (segment (start 138.43 172.72) (end 143.51 172.72) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 43) (tstamp 56EA860E))
  (segment (start 137.16 171.45) (end 138.43 172.72) (width 1.27) (layer Dessous.Cu) (net 43) (tstamp 56EA860D))

)
