Configuration Pour relevé de consommation d'eau par vision:

-Installer les bibliotheques Paho-mqtt , picamera , ftplib , RPi.GTO
-Ouvrir le code Envoie par fréquence.py et choisir un broker mqtt, changer l'ip du FTP avec identifiants ainsi que les topics 
-Creer un dossier sur le Raspberry pi qui contiendra ce programme ainsi que deux autre dossier un "Frequence" l'autre "Demande"


pour la réception des images
-Installer Paho-mqtt sur le pc de reception, et time 
-Ouvrir le script sub.py changer le chemin d'acces pour le stockage des images en créant un dossier du nom que vous voulez à mettre dans la ligne "chemin=  "
-Créer un Dossier Image dans le mêmes dossier que le script python